

**Release Note**

**版本号：1.4.1505**

**适用型号：G100S/G200S/G100W/G100WT**

**日期：2017-7-18**

# 1 功能添加

1. 添加快捷键#\*100：启动静态IP模式
2. 添加快捷键#\*101：启动DHCP模式
3. 添加快捷键#\*102：启动PPPOE模式
4. 添加快捷键#\*50：设置wan口IP
5. 添加快捷键#\*51：设置wan口Gateway
6. 添加快捷键#\*52：设置wan口DNS
7. 添加快捷键#\*53：设置wan口Subnet Mask

# 2 Bug修复

1. 修复G200S设置为line1对应port1、line2对应port2时，实际来电并没有对应的问题
2. 修复在网页抓包后，使用wireshark打开会提示包太大不能打开的问题
3. 修复在网页抓包开始后，刷新网页后按钮会由停止变成启动状态的问题
4. 修复网关在腾达路由器下通话没有声音的问题

# 3 已知问题

1. DTMF Type设置为In\_band时，接听语音留言时输入密码会提示密码错误

# 4 新增功能介绍

* 1. **添加快捷键#\*100：启动静态IP模式**

**功能描述：**在模拟话机上输入#\*101，会启动静态IP模式；如果之前网关没有设置过静态模式，那么ip会设置为默认的192.168.1.xx。

* 1. **添加快捷键#\*101：启动DHCP模式**

**功能描述：** 在模拟话机上输入#\*101，可启动DHCP模式，获得DHCP ip。

* 1. **添加快捷键#\*102：启动PPPOE模式**

**功能描述：**在模拟话机上输入#\*102，可启动PPPOE模式，如果之前网关没有设置过PPPOE模式，ip会设置为0.0.0.0。

* 1. **添加快捷键#\*50：设置wan口IP**

**功能描述**：在模拟话机上输入#\*50，可设置wan口ip。如输入#\*50172\*16\*2\*11，当启动静态模式时话机ip会设置为172.16.2.11。

* 1. **添加快捷键#\*51：设置wan口Gateway**

**功能描述**：在模拟话机上输入#\*51，可设置wan口Gateway。如输入#\*51172\*16\*1\*1，当启动静态模式时话机wan口Gateway会设置为172.16.1.1。

* 1. **添加快捷键#\*52：设置wan口DNS**

**功能描述：**在模拟话机上输入#\*52，可设置wan口DNS。如输入#\*528\*8\*8\*8，当启动静态模式时话机wan口Gateway会设置为8.8.8.8。

* 1. **添加快捷键#\*53：设置wan口Subnet Mask**

**功能描述：**在模拟话机上输入#\*53，可设置wan口Subnet Mask。如输入#\*53255\*255\*0\*0，当启动静态模式时话机wan口Subnet Mask会设置为255.255.0.0。