1、进入web->phone->remote->ldap setting

2、在LDAP设置中填写Display Title：显示在LCD上的名称;

Version：默认3;

Server Address：LDAP服务器地址；

Server Port：默认389，根据自己的服务器端口设置；

Authentication：认证方式，根据服务器的认证方式选择，有NONE,DIGEST-MD5,CRAM-MD5,SIMPLE;

Line：根据需要设置sip线；

Username：服务器的认证名；

Password：服务器密码；

Search Base：搜索数据目录

设置完成后，提交。

3、进人LCD电话本，选择LDAP，进入网络电话本

例如：服务器是192.168.1.3，

 使用389端口，

认证方式是digest-md5,

Line是sip1,

Username是may,

Password是123456，

Search base是dc=winline,dc=com，勾选enable calling search。

设置完成后，提交，在lcd上进入电话本查看LDAP。

